
Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93 i 33/105), članka 3. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima ( NN 108/95 i 56/10), članka 3. st. 1. točke 10. te članka 11. do 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09) te članka 16. Statuta Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije 11/09 i 10/10) Općinsko vijeće Općine Orehovica na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21.03.2011. donijelo je 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskim poslovima na području Općine Orehovica

Članak 1.


U Odluci o dimnjačarskim poslovima na području Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije 05/10) članak 2. mijenja se i glasi:

" Članak 2.

Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova smatra se:

1. kontrola i čišćenje dimovodnih objekata i naprava za loženje,

2. poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te zagađivanja zraka,

3. kontrola rada ložišta u cilju uštede energenata i potpunog sagorijevanja,

4. sprečavanje štetnih posljedica koje bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata,

5. kontrola i održavanje otvora za dovod zraka za izgaranje i ventilacijskih otvora u prostorijama gdje su postavljena trošila,

6. vršenje nadzora nad radom dimnjačarske službe. 

Pod dimovodnim i ventilacijskim objektima u smislu ove Odluke za koje je predviđena obavezna kontrola, čišćenje te pregledavanje i mjerenje u određenim rokovima podrazumijevaju se:

· dimnjaci u svim vrstama građevinskih objekata bez obzira na namjenu istih, bez obzira na vrstu ili sistem dimnjaka kao i na vrstu građevinskog materijala,

· dimovodne cijevi svih sistema i materijala izvedbe,

· dimovodni kanali svih sistema i materijala izvedbe,

· ložišta svih vrsta i namjena, na kruta, tekuća plinovita i alternativna goriva,

· trošila vrste C,

· otvori ili uređaji za dovod zraka bez obzira na vrstu građevnog materijala.

Otvori ili uređaji za dovod zraka za izgaranje moraju zadovoljavati potrebe za zrakom za trošila koja su ugrađena u stambenom ili poslovnom prostoru (plinska trošila, štednjaci na drva, kamini i sl.).

Pod pojmom plinska instalacija u smislu ove Odluke smatra se instalacija od glavnog zapora za zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom odnosno od spremnika plina do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova."   

Članak 2.


U članku 25. st. 1. izraz "uvjerenje o ispravnosti dimovodnih instalacija i dozraka" zamjenjuje se izrazom "dimnjačarski nalaz".

Članak 3.


U članku 30. st.1. u točci 5. briše se" globe i".


U istom članku i stavku briše se točka 7.

Članak 4.


U članku 32. stavak 4. mijenja se i glasi:

" (4) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka komunalni redar Općine Orehovica može naplatiti novčanu kaznu u iznosu od 200,00 kn."

Članak 5.


Sastavni dio odluke čini Obrazac Dimnjačarskog stručnog nalaza:

DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ

Prema članku 17 Odluke o dimnjačarskoj službi, i prema članku 25. vrijedi dvije godine

	NOVI DIMNJAK
	
	BROJ NALAZA:

	POSTOJEĆI DIMNJAK
	
	DATUM PREGLEDA:

	KORISNIK
	
	

	MJESTO:
	ADRESA:

	ČIŠĆENJE
	KONTROLA
	KORISNIK PREGLED DOZVOLIO ILI NIJE 


Pregledom predmetnog dimnjaka utvrdili smo sljedeće činjenično stanje (zaokruži i upiši):

	Vrsta dimnjaka (zidani, montažni, limeni, šamotni ili..)
	
	Proizvođač dimnjaka (za nove)

Ili postojeći dimnjak
	

	Materijal dimnjaka, klasa prema HRN EN 1443
	
	Visina otvora za priključak od poda:
	m

	Svijetli otvor dimnjaka AxB; ili promjer dimnjaka
	cm
	Visina iznad krova ili terase
	m

	Mjesto sabirnika čađe nalazi se:
	
	Gornja vratašca 
	ima        nema

	Pristup dimnjaku:
	Dobar, loš, nemoguć
	Stanje unutarnje cijevi dimnjaka:
	Dobro, 

Nije dobro

	Ukupna visina dimnjaka:
	m
	Djelotvorna visina
	m

	Propusnost dimnjaka
	
	Dužina priključne cijevi
	cm

	Broj lukova priključne cijevi (dimnjače)
	
	Na kojoj etaži je priključak:
	

	Vrsta goriva:……………………

…………………………………..

…………………………………..
	Plin, lož ulje,

Drvo, ugljen,

Drugo…………
	Vrsta uređaja:………………...

………………………………..

………………………………..
	Plinski B

Plinski C

……………………

	Prostorija smještaja uređaja: 
	
	Volumen prostorije:
	m3

	Snaga uređaja priključenog na dimnjak 
	kW
	Ukupna snaga priključenih uređaja na dimnjak
	kW

	Ukupni broj priključenih uređaja na dimnjak
	
	Rešetke za dovod zraka i spoj sa drugim prostorijama:
	Ima……………..

Čiste……………

Nema……………

	Stolarija u stanu-postojeća-nova-zamijenjena sa:
	ALU, PVC, 

……………….
	Ventilatori-kuhinjske nape, 

Zabranjuje se rad nape!
	Ima………………

Nema…………….


Na osnovu utvrđenih činjenica pregledom predmetnog dimnjaka izdaje se:

-DIMNJAČARSKI STRUČNI NALAZ: – 
DIMOVODNI SUSTAV ISPRAVAN
DA
NE

Nedostaci su:………………………………………………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………………………………

Rok za otklanjanje nedostataka je………dana, nakon kojeg roka će se izdati pozitivni nalaz za dimovodni sustav ako su nedostaci otklonjeni ili zatražiti od komunalnog redarstva odgovarajući postupak propisan Odlukom o dimnjačarskoj službi prema članku 19.

OVLAŠTENI DIMNJAČAR……………………………………………………

Članak 6.


U ostalim dijelovima Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Općine Orehovica (Službeni glasnik Međimurske županije 05/10) ostaje nepromijenjena.

Članak 7.


Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske županije.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA

Klasa: 021-05/11-01/1

Urbroj: 2109/22-11-01-13

Orehovica, 21.03.2011.
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Branko Sušec 

